**ПАМЯТКА**

**о мерах безопасности при проведении работ**

**в охранных зонах ЛЭП**

Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» напоминает: линии электропередачи (ЛЭП), находящиеся под напряжением, - источник повышенной опасности.

Действующими в Российской Федерации правилами в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

* осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы;
* размещать любые объекты, в том числе самовольные постройки, склады и свалки;
* перекрывать подъездные пути к ЛЭП и хранить около них горюче-смазочные материалы, торф, дрова и прочее;
* полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров, в том числе связанных с вспашкой земли и поливом;
* производство каких-либо работ, в том числе - вырубка деревьев, проезд машин и механизмов общей высотой более 4,5 м, без письменного разрешения сетевой компании.

**ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ:**

1. Обратиться в службу технологического присоединения и взаимодействия с клиентами Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» - за 15 дней до начала работ.
2. Рассмотрение заявления – от 2 дней.

Напоминаем, что границы охранных зон ЛЭП находятся по обе стороны от крайних проводов: для линий до 1кВ – 2 м, для линий 1-20 кВ – 10м, для линий 35 кВ – 15м, для линий 35 кВ с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населённых пунктов – 5м, для линий 110 кВ – 20 м.

**КАК ДЕЙСТВОВАТЬ**, если произошло касание провода автотранспортом**:**

1. Ни в коем случае не вылезать из машины.
2. Предупредить окружающих о том, что автомобиль находится под напряжением.
3. Если автомобиль не заглох, попытаться опустить стрелу (люльку или кузов), или отъехать от места происшествия.
4. Если автомобиль загорелся, открыть дверь и выпрыгнуть из кабины как можно дальше, постараться приземлиться на обе ноги, при этом ноги держать необходимо вместе. После приземления выбираться из зоны шагового напряжения (8м) гусиным шагом.

Обо всех случаях, касающихся повреждения энергообъектов с причинением урона электросетевому предприятию, хищения энергооборудования или электроэнергии, а также в случае обнаружения рядом с энергообъектами сомнительных лиц, оставленных вещей, просим вас сообщать об этом по телефону 8-800-220-0-220.

Единый телефон службы спасения – 01, с мобильного – 112.

***Не игнорируйте простых правил электробезопасности!***

***Берегите свою жизнь и жизнь своих детей!***